采购需求表
	一、项目要求及技术需求

	用途: 用于项目 “PXI测控单元等”

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	PXIe-6345采集模块
	5
	型号：PXIe-6345

80路模拟输入，500kS/S
	主要技术指标不低于：80路模拟输入、16位分辨率、最高500kS/s采样率，并支持数字输入输出及模拟输出功能。供应商负责设备安装配置、驱动安装及功能测试，确保设备能够正常运行，并提供产品技术资料及使用说明文件。免费质保期2年，供货周期15个工作日

	2
	SHC68-6

8-EPM屏蔽电缆
	5
	型号：SHC68-68-EPM 屏蔽电缆68-D-Type转68 VHDCI
Offset，2米
	接口类型、长度及连接方式应满足数据采集系统使用要求。供应商负责完成连接测试，确保信号传输稳定可靠，并提供相关产品资料。免费质保期2年，供货周期15个工作日

	3
	PXIe1071机箱
	3
	型号：PXIe1071,

4槽3U PXI Express机箱
	满足PXIe模块安装及系统扩展需求，具备稳定供电和散热能力。供应商负责完成机箱安装配置及系统测试，确保与PXIe数据采集模块兼容运行，并提供相关技术资料。免费质保期2年，供货周期15个工作日


	4
	PXIe-PCIe-8363远程控制套件
	3
	型号： PXIe-PCIe-8363

NI PXIe8361-PCIe8363,X1 MXI-Express for PXI Exptess 1 Port,3m Cable
	满足PXI Express与PCIe主机连接需求，接口规格、传输性能及连接距离应符合系统使用要求。供应商负责完成硬件连接、驱动配置及通信测试，确保设备与计算机系统正常通信。免费质保期2年，供货周期15个工作日

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  2  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起  15  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。

	三、其他要求

1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表
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格式文件
竞  标  报  价  表
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	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
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	制造商
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	单价
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



