附件6-2

采购需求表
：

	一、项目要求及技术需求

	用途: 物理实验中心老旧仪器更替

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	冲击法螺线管磁场测定仪
	25套
	品牌：杭州大华

型号：DH4511
	主要实验内容

1、了解冲击电流计的工作原理，并掌握其使用方法；

2、学会用冲击法测定螺线管内轴向磁场分布。 

主要技术参数

1、励磁电流0～0.5A连续可调，分辨率1mA；

2、采用Mos管电子换向开关，开关电阻小，带正向，反向和断开功能，重复性好，消除了传统手动开关测试带来的误差影响；

3、探测线圈：1500匝；

4、冲击法测量磁场准确度：优于3%；

5、标准互感器：MBH-4，L1：10mH，L2：10mH；互感值2.83mH；

6、冲击电流计：分20.00μC，2.000μC和200.0nC三档；采用5寸触摸屏，分辨率800×480像素，触控操作；量程范围内测试准确度优于1%；输入阻抗：10.2kΩ。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 2 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起 30 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。

	三、其他要求

1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
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