采购需求表
	一、项目要求及技术需求

	用途:

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	枪式监控摄像头
	90台
	海康、DS-2CD2245PZQ-9L
	400万筒型网络摄像机

最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps

支持SmartIR，防止夜间红外过曝

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境

支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入

1个内置麦克风

智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

符合IP67防尘防水设计，可靠性高

自研观澜编码Lite，省存储，画质稳

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux 

宽动态：数字宽动态 

焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°

6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°

8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°

12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  

红外波长范围：850 nm

防补光过曝：支持

补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯

补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  

最大分辨率：2560 × 1440 

音频：1个内置麦克风

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 

启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

PoE：IEEE 802.3af，Class 3

电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W

PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口

产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm

包装尺寸：216 × 121 × 118 mm

设备重量：360 g

带包装重量：540 g 

防护：IP67 

	2
	枪式监控摄像头
	2台
	海康、DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF
	1、≥400万像素，具有不小于1/2.7"靶面尺寸，支持通过设备自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。

2、最低照度彩色≤0.005 lux，黑白≤0.001 lx，最大亮度鉴别等级不低于11级。

3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

4、★内置≥1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片，≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥4颗混合补光灯，设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑，光圈大小F1.0±5%。（投标时需提供国家认证认可检测机构出具的合格有效的检验(测)报告复印件并加盖单位公章）
5、支持人脸抓拍模式、道路监控模式、智能事件等智能资源模式的切换。

6、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，具有快速抓拍和最佳抓拍两种模式，可同时检测≥30张人脸，支持人脸去重。

7、★可通过IE浏览器或客户端设置≥8个多边形人数统计区域，区域名称可自定义，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔、报警延迟时间、报警持续次数、是否OSD叠加人员数量以及布防时间段，报警类型可设置为人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置≥3种报警类型。（投标时需提供国家认证认可检测机构出具的合格有效的检验(测)报告复印件并加盖单位公章）
8、支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。

9、支持≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RJ45自适应以太网口，内置SD卡槽，支持≥256GB内存卡。

10、支持≥120dB宽动态，支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式。

11、支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可抓拍无车牌的车辆图片。

12、★具有抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，具有停留时间检测报警功能，可设置报警时间，当检测区域内的人员停留时长大于设定值时，可触发报警功能，包括报警上传中心、发送邮件、抓图上传FTP/SD卡/NAS，录像或报警输出，可同时检测不低于160人，停留时长可设置≥3600s。（投标时需提供国家认证认可检测机构出具的合格有效的检验(测)报告复印件并加盖单位公章）
13、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

14、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。

15、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。

16、支持不低于IP67防护等级，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60 ℃环境下正常工作。

	3
	枪式监控支架
	92个
	海康、DS-2205ZJ-K 
	颜色: 白

材质: 铝合金

最小管径: 184.6 × 94 × 65mm

承重: 0.7KG

	4
	网线
	22箱
	一舟、D135-G
	线缆本体上需印有品牌商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的电缆型式代号、规格代号和标准编号；
为保障产品质量，网线必须品牌自主工厂生产，不允许代工外包，必要时可进行生产现场考察；
产品合格证标准：YD/T1019，产品合格证型号：HSYV-5e 4×2×0.50；

通过标准最高传输频率100MHz测试；

单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；

标称线对数：4，导体标称直径：0.50mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE，绝缘颜色：白/蓝色、蓝色，白/橙色、橙色，白/绿色、绿色，白/棕色、棕色；

屏蔽方式：U/UTP；

护套材料：PVC，护套外径：5.1±0.3mm，护套颜色：灰色；

米标：长度标志m，标志间距1m，长度标志误差不大于±0.5%；

最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内；

包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱；

使用场景：室内固定应用；

安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃；

★HSYV-5e 4×2×0.50符合TLC认证并提供有效期内的证书，UTP CAT.5e 4PAIRS 24AWG符合EC单体产品认证并提供有效期内的证书；

★产品传输性能符合100米信道（四节点）并提供第三方检验报告；

★产品符合IEC11801-1:2017标准的永久链路并提供第三方检验报告；

★产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH并提供第三方检验报告。

	5
	光纤
	300米
	一舟、D173-4
	标准：YD/T769，型号：GYXTW；
全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能；

光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：4芯单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22；
护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；

允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N；

允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm；

最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；

敷设方式：管道、非自承架空；

安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃；



	6
	接入光纤配件
	3套
	一舟、S953-4X
	外壳打开和关闭采用免工具设计；

外壳采用推拉滑动方式，便于盒盖的开启和关闭；

标准：YD/T 925；

安装方式：非机架安装，放装，挂墙；

标配光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个光缆护套固定装置和光缆加强件固定装置；

端口数量：4口，空余端口可安装空白功能件（标配）；

端口通用型设计，共1个4口支架，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸；

光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；

外壳材料：优质冷轧钢板；

外壳表面处理：静电喷塑黑色；

尺寸：180×138×30mm；

工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结；

配置说明：满配SC耦合器 SC单模尾纤

★产品传输性能符合GB/T50312-2016、YD/T1013-2013标准的单模光信道（四节点）并提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标记以及真伪查询二维码的第三方检验报告，报告中的型号与投标型号一致。



	7
	汇聚光纤配件
	1套
	一舟、S952-12X
	标准：YD/T778；

安装方式：19″机架式安装；

标配1个光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个固定PG头，2个光缆护套固定装置，2个光缆加强件固定装置；

端口通用型设计，共3个4口支架，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸；

进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；

端口数量：12口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配）；

外壳材料：优质冷轧钢板；

外壳表面处理：静电喷塑黑色；

产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U）；

工作温度：-25℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结；

配置说明：满配SC耦合器SC单模尾纤

★提供符合YD/T778-2011标准要求具有CMA及CNAS的第三方检验报告；

★产品传输性能符合GB/T50312-2016标准的单模光信道（四节点）并提供具有CMA、CNAS标记以及真伪查询二维码的第三方检验报告。

	8
	8口POE接入交换机
	1台
	锐捷、RG-S3000-10GT2MS-P-RU 
	8个百兆电口+2个百兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，单口最大PoE输出功率30W，交换机容量2Gbps，包转发率1.488Mpps，非网管型交换机，桌面式

	9
	48口POE接入交换机
	3台
	锐捷、RG-NBS3100-48GT4SFP-P-E
	二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。

	10
	光模块
	3对
	锐捷、SFP-SM1310
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km

	11
	6路NVR
	2台
	海康、DS-8664N-K8-ZQ
	支持≥64路H.265、H.264混合接入，支持输入带宽≥320Mbps，输出带宽≥160Mbps。

支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘。

支持预览分辨率不低于： 8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。

★可同时正放或倒放≥4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者≥3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像。（投标时需提供国家认证认可检测机构出具的合格有效的检验(测)报告复印件并加盖单位公章）

可同时显示输出≥12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出≥3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码≥2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。

支持检索与回放，在录像回放界面设置自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。

支持实时监测并显示正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。

★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储，支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像。（投标时需提供国家认证认可检测机构出具的合格有效的检验(测)报告复印件并加盖单位公章）

支持快速浏览，录像回放中可拖动进度条快速浏览视频画面，支持单帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面。

★支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置，支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能。（投标时需提供国家认证认可检测机构出具的合格有效的检验(测)报告复印件并加盖单位公章）

支持设置不低于三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。

支持配置本地预览权限，设置权限后的通道只有登录后才能预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。

支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。

具备≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个VGA接口，≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口，≥16路报警输入接口，≥4路报警输出接口。

★投标人所投产品应符合桂林电子科技大学视频监控系统标准，投标人所投产品应与桂林电子科技大学视频监控系统无缝对接，如本次投标产品与现有桂林电子科技大学视频监控系统设备为同一品牌（现有品牌为海康），需其制造厂家出具互联互通承诺书；若与现有桂林电子科技大学视频监控系统设备不同品牌的，供货时须提供投标产品与现有桂林电子科技大学视频监控系统统无缝对接的测试报告（须加盖用户公章），否则不予签订合同。

	12
	监控硬盘
	16块
	西数、10T
	10T

	13
	42U落地机柜
	1个
	一舟、Q2.6642100
	标准19"机柜，600*600*2000mm 42U，黑色，承重1000KG；前玻璃门，后钢板门，标配。

	14
	9U挂壁机柜
	2台
	一舟、SQ5409100
	标准19"机柜，540*450*450mm 9U，黑色，承重50KG；前茶色玻璃门，后钢板，标配。

	15
	电源线
	200米
	一舟、G1807
	标准：GB/T5023.5；

型号：60227 IEC 52(RVV2*1.0)；
额定电压：300/300V；

导体工作温度：≤70℃；

导体：GB/T3956第五种导体；

绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；

绝缘颜色：2芯：蓝色、棕色，3芯：黄/绿色、蓝色、棕色；

包带：绕包塑料薄膜（PET）；

护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式，颜色：黑色；

静态最小弯曲半径：6D；

安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

使用场景：室内穿管或室内桥架固定敷设；

★提供CCC认证证书。



	16
	安装调试及辅材
	1项
	定制
	安装摄像头及调试，包括线管辅材、水晶头、钉、卡、电源排插、膨胀钉等辅材

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  壹  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起  30  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。

	三、其他要求

以上所有参数都必须全部满足，否则响应文件作无效处理。

2、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

3、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
	质保年限（年）
	故障处理响应时间（小时）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表

	项目
	采购文件商务要求
	供应商响应内容

	质保期
	
	

	售后及技术服务要求
	
	

	交货时间、地点
	
	

	…
	
	

	…
	
	


供应商名称（盖章）  ：                           年   月   日

格式文件
竞  标  报  价  表
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



