采购需求表
	一、项目要求及技术需求

	用途:为提升木材板材质量检测的效率与一致性，拟采购一套木材板材自动化缺陷检测系统，用于在生产线上在线检测板材表面的9类缺陷——色彩/纹理类缺陷（活结、死结、孔洞、缺角、裂缝）由2D线扫成像检测，高度/厚度类缺陷（毛刺、牛筋、尾割、树皮）由3D激光轮廓测量检测。系统需匹配生产线2400张/小时的节拍（板长127.5cm，移动速度约1m/s），检测板材最大宽度618mm，可稳定检出最小1mm的毛刺缺陷。

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	2D线扫成像系统（相机+采集卡+镜头+光源+控制器）
	1套

（相机2台、

采集卡2块、

镜头2个、

光源2个、

控制器1台、

配套线缆）
	相机（≥4096像素、≥16kHz）；

采集卡；

镜头（12–28mm）；

线扫光源（≥700mm）；

光源控制器；

检测宽度：618mm；

用于检测木材表面色彩/纹理类缺陷（活结、死结、孔洞、缺角、裂缝）
	一、功能要求

1、采用2D线扫成像方式，采集板材表面高分辨率彩色图像，用于检测活结、死结、孔洞、缺角、裂缝等色彩/纹理类缺陷；

2、支持板材表面彩色图像高速采集；

3、支持硬件触发同步采集；

4、可配套图像采集卡实现高速图像采集，并提供SDK开发包；

5、▲供应商须提供2D线扫相机、采集卡、镜头、光源及光源控制器的配套方案或服务，业主不再额外支付。

二、性能要求

1、分辨率：≥4096像素；

2、扫描频率：≥16kHz；

3、接口：Camera Link；

4、镜头焦距：12–28mm可调；

5、镜头接口：M42B；

6、镜头畸变：≤1%；

7、工作距离：300–500mm；

8、光源类型：高亮白光LED线光源；

9、照明长度：≥700mm（覆盖618mm）；

10、亮度调节：0–100%可调；

11、均匀性：≥90%；

12、光源控制器：驱动上述线扫光源，支持外触发同步控制。

	2
	3D线激光轮廓相机
	2套
	OPT奥普特 OPT-B-LPD1-060-01-M（或同等参数产品）
	一、功能要求

1、采用激光三角测量原理，输出板材表面高度轮廓数据，用于检测毛刺、牛筋、尾割、树皮等高度类缺陷；

2、支持木板上下两面各一台3D相机同步采集，单台覆盖618mm检测宽度；

3、支持硬件触发多台同步采集；

4、可输出16bit原始深度图，提供SDK开发包（C++/C#/Python）；

5、▲供应商须提供两台相机的标定方案或服务，业主不再额外支付。

二、性能要求

1、轮廓点数：≥3200点；

2、X轴测量范围：单台480–983mm，；

3、▲X轴数据间隔：≤320µm（150~320µm可调）；

4、Z轴测量范围：≥488mm（600±244）；

5、▲Z轴重复精度：≤8µm；

6、扫描频率：≥3350Hz（最高34400Hz）；

7、工作距离：约600mm；

8、激光波长：蓝色LD激光；激光安全等级：安全模式2M类，性能模式3B类；

9、防护等级：≥IP67（IEC60529）；

10、接口：GigE千兆网（1000BASE-T/100BASE-TX，支持TCP/IP、GigE Vision）；供电DC24V±10%；工作温度0~+45℃。

	3
	图像处理工控机（全功能版软件：2D+3D+深度学习）
	1台
	 i7-12700 / 32GB / 512GB SSD / RTX 4060Ti 16GB；千兆网口×6、USB3.0×4、USB2.0×2、RS485×2；Windows11专业版；预装视觉软件及相机SDK
	一、功能要求

1、实时采集并处理2D+3D图像数据；

2、支持YOLOv8深度学习模型实时推理；

3、预装操作系统、视觉软件及相机SDK。

二、性能要求

1、CPU：Intel i7-12700（或同性能）；

2、内存：≥32GB DDR4；

3、硬盘：≥512GB SSD；

4、▲GPU：NVIDIA RTX 4060Ti 16GB（显存≥8GB，支持CUDA）；

5、网口：≥6个千兆网口（4相机+2备用）；

6、USB3.0×4、USB2.0×2、RS485×2；

7、操作系统：Windows11专业版（正版）；

8、机箱：4U标准工控机箱，支持上架。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  2  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起  7  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西北海市采购人指定地点

	付款条件
	在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100％的合同金额（无息）。


	三、其他要求

1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件

采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
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竞  标  报  价  表
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	货物名称
	数量及单位
①
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日


