采购需求表

	一、项目要求及技术需求

	用途:在指定位置提供客流量数据采集服务，并实现联网功能,满足客户数据采集需要。

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	旅游景点客流量数据采集服务
	1项
	定制
	一、服务要求
按照本次指定位置提供客流量数据采集服务，并实现联网功能,满足客户数据采集需要。包含勘点、安装、维护服务，服务期限为3年。
二、提供客流数据采集服务，需具备以下功能：
   按照采购方指定的要求提供数据。
三、提供上述客流量数据采集服务的系统集成及其他服务：
  提供满足上述服务的安装调试服务、引电服务及各类辅材服务 ；
四、提供上述前端点位光纤电路使用服务：
1、提供客流量数据采集服务数字光纤链路接入到指定的服务器（传输速率≥20M）。
2、网络需要扩展或升级时，投标人免费提供相应解决方案等技术支持。
3、投标人提供线路的延时要求：终端网络接入ping测1M报文时间小于10毫秒。
4、线路丢帧率：小于0.5%，且不允许出现连续丢包。
5、提供的专线传输设备必须能满足后续扩容的需求。
6、因施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前二天通知使用人。
四、提供上述系统运维服务：
1、要求针对本项目提供配套设备的维护服务，服务期限为3年，服务内容主要分别为故障检修、维护保养及定期巡检三个部分，保证系统的稳定性。
2、日常维护：进行日常保障性维护及巡检工作，发现问题及时处理。

	验收条件及标准
	1、依据响应文件要求的采购需求、成交人投标文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。
2、验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由中标人承担。

	[bookmark: _GoBack]二、商务要求表

	服务期限及服务地点
	1、合同履行期限：项目建设交付验收合格之日起3年。
2、交付时间：自签订合同之日起60日内完成安装调试并交付采购人使用，服务期限为项目建设交付验收合格之日起3年。如服务环境不具备施工条件（例如雨季或洪涝灾害等可能导致室外危险施工的不可抗拒因素）,可经双方协商将交付期顺延。如安装点位不具备施工条件（例如雨季或洪涝灾害等可能导致室外危险施工的不可抗拒因素），可经双方协商将交付期顺延。
3、交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

	服务要求
	1、成交人应配置满足本项目采购需求的售后服务人员。
2、技术支持及培训要求：
（1）采购范围内免费负责技术培训；
（2）成交人须派技术人员到采购人现场对用户使用操作人员进行切实有效的培训，直到采购单位使用人员可以熟练操作所有设备为止，所有培训费用由中标人承担。
3、服务的内容和措施：
接到故障电话2小时内响应，8小时内技术人员到达故障现场，重大故障恢复时间小于24小时，一般故障恢复时间小于48小时，提供巡检保养维护服务，提供7×24小时热线电话服务。

	付款条件
	在交付验收合格后，成交供应商在3日内开具发票给采购人，采购人收到发票后30日内支付100％的合同金额（无息）。


	三、其他要求

1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。
2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：
开户名称：桂林电子科技大学
开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694









格式文件
采购需求响应表
	序号
	货物名称
	采购文件要求

	响应文件响应内容
	质保年限（年）
	故障处理响应时间（小时）
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日




商务要求响应表

	项目
	采购文件商务要求
	供应商响应内容

	质保期
	
	

	售后及技术服务要求
	
	

	交货时间、地点
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供应商名称（盖章）  ：                           年   月   日

格式文件

竞  标  报  价  表
                        
                   
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
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