采购需求表
	一、项目要求及技术需求

	用途: 某型特种工程设备自主作业感知系统端侧AI测控主机（I型）、配件及相关服务

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	某型特种工程设备自主作业感知系统端侧AI测控主机（I型）、配件及相关服务
	5
	定制
	1、边缘AI测控主机:
接口定制/车载电源适配：1：4/IP66+/算力：40TOPs+/CPU：6cores+ 1.6GHz+/8G +LPDDR4+128G+SSD（加固）/8+GSML2 Camera 并行接入能力/CAN ×2 测控中线/RS485测控总线（Host）/ GPIO（4+4）/千兆以太网接口（M2）+4G/GPS扩展接口预留/符合国军标及野外特种工程设备工况环境要求。

2、GSML光缆
接口定制/1-3m/IP66+/符合国军标及野外特种工程设备工况环境要求；按照主机线缆1:4配置。

3、端侧OS预装及定制初始环境适配
操作系统选型、适配、预装、优化等/开发环境与工具链部署/系统内核裁剪与优化/基础依赖库与运行时安装
4、驱动定制及外部附件通信适配
通用驱动树优化与精简/GMSL摄像机等外设接口驱动开发与适配/CAN等外设通信适配/驱动稳定性与兼容性验证
5、AI算法及业务软件平台支撑环境适配
（NPU+GPU+CPU）/AI加速器适配与优化/ CV算法部署与支撑环境优化/计算机视觉预处理流水线/业务软件平台支撑与优化
6、固件（甲方提供）烧录
固件完整性校验/烧录环境搭建/烧录作业执行（含分区配置）/烧录结果自验证
7、基础功能测试
基础算力感知结果测试，CAN、RS485等外设通信成功，系统基础功能等完整。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 3 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起 15 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	付款方式：
在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具适合采购人要求的发票，采购人收到发票后30日内支付100％的合同金额（无息）。

	三、其他要求

1.符合国军标及野外特种工程设备工况环境要求。

2.以上“采购项目需求一览表”中的“技术需求”全部为实质性要求，若有任意一项负偏离作无效响应处理。
3.履约保证金金额：按成交金额的5 %。

4、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行

银行账号：2103 2152 0924 9017 694



格式文件
采购需求响应表
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